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招标公告

我公司中标承建了淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装，为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对该项目南、北船闸道路波形梁护栏采购进行公开招标，欢迎新老客户参加竞标。
一、投标人资格要求
本次招标实行资格后审，供应商先根据技术参数报价，待确定中标候选人后，我公司将通知中标候选人携带资料进行审核，携带的资料为：投标单位法人营业执照原件或加盖单位公章的复印件、售后与服务承诺书及以前向其他单位供货的证明资料（如开具增值税发票的存根联）。如中标单位已是我公司合格供方，则不需要进行资格后审。
[bookmark: _Toc9530677]二、招标文件的获取
请有意参加投标的供应商至江苏省水利建设工程有限公司网站（http://www.jswcc.com/）下载本次波形梁护栏采购的招标文件。
招标人联系人：彭丽梅（联系电话：18021324753），朱丽（联系电话：13218960628）
项目部联系人：王天荣（联系电话：13218826710），朱耿强（联系电话：15861376113）
三、投标文件的递交
本次投标采取网上投标方式，投标人于2026年7月31日下午14:30前将投标文件加盖公章后并扫描上传至江苏水建集中采购平台（投标文件以PDF文件加密或压缩文件加密），投标文件每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。投标单位可与彭丽梅18021324753联系获取江苏水建集中采购平台操作手册。
四、投标保证金、开标时间地点
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]1、投标保证金：请各投标人需在2026年7月31日上午10:00前从单位基本户将投标保证金（人民币）壹拾万元整汇入我公司银行账户，汇款备注：滨海枢纽工程南北船闸道路波形梁护栏采购投标保证金。其他方式的投标担保一律作无效标处理。未中标单位的投标保证金将在7个工作日内归还（不计利息），中标人的投标保证金凭已签订的合同和履约保证金（具体金额见后附的格式合同相关条款）已到账的银行收款凭证退还。投标保证金汇入账户：
户名：江苏省水利建设工程有限公司
银行：中国建设银行扬州琼花支行
账号：32001745736050488688
2、开标时间及地点：招标人于2026年7月31日下午14:30江苏省水利建设工程有限公司公司五楼会议室（扬州市长征西路14号）现场开标，届时与投标人联系投标文件压缩包密码。开标时，投标联系人需保证电话畅通并准备好打开投标文件的正确密码，拨打投标联系人2次电话无法接通、提供2次错误开标密码或挂断电话再去找寻正确开标密码的均视同投标人放弃投标，招标人不再需要投标人提供开标密码。
五、供货内容及要求
1、材料名称、规格和暂定数量及技术标准：
南北船闸道路波形梁B级护栏工程——工程量清单
	序号
	名称
	规格型号
	计量单位
	暂定数量
	单价最高限价(元)
	备注

	一
	南船闸波形梁护栏工程
	
	
	
	

	1
	波形梁B级护栏
	Gr-B-2E
	m
	7000
	170
	包含材料用量见附表1

	2
	波形梁护栏起、终端头
	见附图
	个
	12
	200
	

	3
	轮廓标
	附着式，见附图
	个
	300
	20
	

	二
	北船闸波形梁护栏工程
	
	
	
	

	1
	波形梁B级护栏
	Gr-B-2E
	m
	6000
	170
	包含材料用量见附表1

	2
	波形梁护栏起、终端头
	见附图
	个
	16
	200
	

	3
	轮廓标
	附着式，见附图
	个
	230
	20
	


附表1  每2mCr-B-2E波形梁护栏主要工程数量表
	名称
	规 格(mm)
	单件重(kg)
	件数(件)
	重量(kg)

	立柱(AL)
	φ114×4.5×2100
	25.51
	1
	25.51

	波形梁板
	2320×310×85×3.0
	24.6
	1
	24.6

	托架
	300×70×4.5
	0.967
	1
	0.967

	连接螺栓A(套)
	M 16×170
	0.322
	1
	0.322

	连接螺栓D(套)
	M 16×30
	0.166
	2
	0.332

	拼接螺栓(套)
	M16×36,45 号钢
	0.198
	8
	1.584


2、投标报价
（1）本次招标单价设投标限价，投标单价高于投标限价的报价将作无效标处理，投标限价是以计量单位计价含13%增值税的单价。
（2）限价及投标报价为送货到工地指定地点（包括但不限于护栏堆场、工程现场）并卸货后的含税价格，均包含（但不限于）：货款、专利使用费、包装费、存储费、装车并运送至施工现场并卸货后的全部费用及全过程的安全保险、措施费用、售后服务和若发生安全事故导致的一切损失和赔偿费用，并包含管理费、利润、税费等一切相关费用。全额开具税率为13%的增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在投标价格中），中标人不得以任何理由额外索取任何费用。
（3）本次采购招标本着“中标锁定单价”的原则，投标单价为固定单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。
（4）进场货物数量以双方实际签收合格数量为买方现场入库数量（应扣除装卸及运输过程的破损、变形、外观尺寸及质量不符合规范及图纸中相关规定的数量），最终结算数量应扣除在质量缺陷责任期内发现的不合格产品。
3、质量要求：
[bookmark: OLE_LINK3]（1）Gr-B-2E型护栏，每块梁板尺寸为2320×310×85×3.0mm，其他辅材按《每2m长波形梁护栏材料数量表》供应，颜色为银灰色。
（2）钢护栏所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，拼接螺栓均采用高强螺栓，其余钢材均采用炭素结构钢Q235。
（3）波形梁B级护栏质量除满足附图设计要求外，还要满足《公路波形梁钢护栏》（JT/ T 281-2007）、《波形梁钢护栏第1部分:两波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2025）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）等规范及标准的要求。
（4）提供波形护栏生产厂家资质资料、出厂合格证、质量保证书、检测报告等质量保证资料，注明批号、数量，包装完整，便于验收。
4、供应过程中严格要求波形梁护栏质量，保证货源，若供应过程中招标人项目部发现供应商以次充好或弄虚作假的，招标人将全额没收其履约保证金。造成招标人相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
5、供货时间：北船闸预计从2026年8月1日至2026年8月20日，南船闸预计从2026年10月8日至2026年10月30日；具体供货开始和结束期限以项目实际需求为准。
6、送货地点：淮河入海水道二期滨海枢纽工程南北船闸施工现场（江苏盐城滨海县天场镇、通榆镇，具体地址由投标人与工程项目部联系确认）。送货时同时提供质量证明文件等。
7、中标人需派专人为项目部提供及时的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、波形梁护栏收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员须在半小时内能赶到施工现场。人员费用包含在投标报价中。
六、结算和付款方式
1、结算依据
招标人项目部组织相关人员对波形梁护栏的数量、规格、外观质量进行现场验收，同时核查乙方提供的质量证明文件。验收合格的，双方签署验收单。以招标人指派的人员在工地现场签认的波形梁护栏送货签收单数量结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效。
[bookmark: _Hlk96449590]2、结算方式
按月结算，供货方在每月10日前与招标人项目部核对上月1日至上月30/31日所供合格波形梁护栏数量及货款，招标人项目部凭供货方开具的13%增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。
中标人同时承诺：每个结算期内的所有波形梁护栏数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的波形梁护栏数量真实有效。过程结算单和最终结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理结算，该结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报招标人公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。
3、付款方式
本次采购无预付款，招标人在收到供货方提供的与已结算货款等额的增值税专用发票等资料后10个工作日内，支付至已结算货款的90%；支付最后一个月供应结算价的90%前，双方必须办理最终结算且全额收到增值税专用发票，供货方全面且无瑕疵的履行完本合同约定的所有义务；余款10%作为质量保证金，乙方全面且无瑕疵的履行完本合同约定的所有义务后，30天内无息付清。每次支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
七、招标文件的澄清
对招标文件的任何疑问均可向招标单位联系人电话方式澄清。招标人单方自行澄清的，将以书面形式发出，并构成招标文件的一部分。
八、投标文件的编制
1、投标文件使用的质量、技术等规范应符合国家有关标准。
2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用法定计量单位。
九、投标文件组成
1、投标文件封面（附件1）
2、投标承诺函（附件2）
3、投标报价单（见附件3）
4、投标单位法定代表人身份证明书（见附件4）
5、授权委托书（见附件5）
6、投标单位营业执照（见附件6）
7、生产厂家营业执照复印件及资质证明文件
8、投标保证金（汇款凭证）
十、评标方式、标准及方法
本次招标评标标准：在同等条件下以总价格低者优先。
十一、有下列情况之一，视为无效标：
（1）投标书未加盖投标人单位公章的；
（2）投标人的授权委托人不能提供有效的授权委托书的；
（3）逾期上传投标书的；
（4）招标人认为投标报价严重偏离市场行情的；
（5）报价未按要求填报或擅自更改投标文件格式内容的
（6）投标单价超过单价限价。
十二、特别提示
1、本次招标拟选择1家供货单位为中标候选人。
2、若2家以上有关联关系（包括：总分公司、母子公司、同一实际控制人的公司、亲属关系的公司或存在其他可能影响公平公正评标的关系）的投标单位同时投标，则仅以关联关系单位中投标报价最低的为有效标，其他关联关系单位的投标作废标处理。
3、开标后未获得中标通知者，视为未中标，招标单位和未中标单位均不需向对方承担任何民事责任。
4、中标单位在接到中标通知（包括但不限于微信、QQ或手机短信等形式通知并视同书面通知送达）后3个工作日内，提供履约保证金后（履约保证金不低于中标价的5%）到江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。
5、本次招投标遵循投标单位自愿参与原则。一经参加投标，即视为投标单位完全同意招标条件、评标办法等招标文件的内容。
十三、其他
1、招标文件作为波形梁护栏采购合同的组成部分。


[bookmark: _Toc197050750][bookmark: _Toc28737]第二章  投标文件附件格式（附件1-8）

附件1（封面格式）



淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装


南北船闸道路波形梁护栏采购


投 标 文 件












投标单位名称（盖章）


法定代表人（签章）  


日期：


附件2
投标承诺函

江苏省水利建设工程有限公司：
[bookmark: OLE_LINK6]在研读贵公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目波形梁护栏采购招标文件后，我方（投标人）完全理解并接受贵公司招标文件的要求和买卖合同的全部条款。并致函如下：
1、愿意按照招标文件的一切要求，提供标书所列产品，明细见《投标报价单》。
2、如果我方中标签约，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同义务；如果由于我方自身失误形成的风险和损失均由我方承担。
3、我方再次重申：完全同意投标须知中关于“评标方式、标准、方法及特别提示”等陈述，我方认为贵公司有权单方决定中标者，还认为价格和质量、信誉和服务是中标的重要选择标准；无论贵公司是否选择我方作为中标单位，我方均尊重和认可贵公司的决定。
4、我方投标文件（包括对招标文件承诺的内容、不同意见的偏离说明）在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
5、投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此产生的一切后果。如最终确定我方供货，我方愿意按合同条款签约。
6、我方在此声明：我方与参加本次竞标的其他投标人不存在关联关系。
7、所有有关招投标的函电，请按下列地址联系：


投标单位：	邮编：
法定代表人（或委托代理人）：	地址： 
账户名称：	电话： 
开户银行：	传真：
银行账号：	投标单位（公章）：
 年    月    日



附件3：
投标报价单
江苏省水利建设工程有限公司：
我单位拟向贵公司供应淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装所用的南北船闸道路波形梁护栏，价格如下：
	序号
	名称
	规格型号
	计量单位
	暂定数量
	投标单价(元)
	暂定合价（元）
	单价最高限价(元)
	备注

	一
	南船闸波形梁护栏工程
	
	
	
	
	
	

	1
	波形梁B级护栏
	Gr-B-2E
	m
	7000
	
	
	170
	包含材料用量见招标公告附表1

	2
	波形梁护栏起、终端头
	见附图
	个
	12
	
	
	200
	

	3
	轮廓标
	附着式，见附图
	个
	300
	
	
	20
	

	二
	北船闸波形梁护栏工程
	
	
	
	
	
	

	1
	波形梁B级护栏
	Gr-B-2E
	m
	6000
	
	
	170
	包含材料用量见招标公告附表1

	2
	波形梁护栏起、终端头
	见附图
	个
	16
	
	
	200
	

	3
	轮廓标
	附着式，见附图
	个
	230
	
	
	20
	

	投标总价（大写）：                    ，小写：￥


1、以上报价为我方送货到贵公司工地指定地点（包括但不限于护栏堆场、工程现场）并卸货后的含税价格，报价包含（但不限于）：货款、专利使用费、包装费、存储费、装车并运送至施工现场并卸货后的全部费用及全过程的安全保险、措施费用、售后服务和若发生安全事故导致的一切损失和赔偿费用，并包含管理费、利润、税费等一切相关费用。全额开具税率为13%的增值税专用发票，所有税金由我方承担已包含在投标价格中，我方不以任何理由额外索取任何费用。
2、我方承诺：1）我方提供的波形梁护栏及相关产品质量均满足相关标准的规定和招标文件的质量要求。因我公司产品质量或因我方恶意起诉而败诉或其他原因造成贵公司相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），我方自愿赔偿贵公司一切损失，并承担相关责任。2）中标后我方在在供应期和供应量内不调整单价，不调整材差。
3、我单位已充分理解并无条件接受贵公司招标文件的所有要求。
4、一旦我单位中标，我方派专人为贵公司项目部提供及时的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、波形护栏收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员能在半小时内赶到施工现场。人员费用已考虑在投标报价中。
5、报价表除盖章扫描上传外，另外再上传一份Excel电子表格文件便于核对。
6、其他特别优惠或服务的内容（没有的可不填写，也可另附说明并加盖公章，另附说明的需在本处提示）：

投标人：（盖章）
法定代表人或代理人（签字）：
联系电话：
日  期：    年   月   日

附件4：法定代表人资格证明书


法定代表人资格证明书


江苏省水利建设工程有限公司：
（姓名）（身份证号：   ），在  （投标人名称）  担任    （职务名称）  职务，系投标人单位的法定代表人。
特此证明。




投标单位：（盖章）
投标单位法定代表人签名：
日    期：     年   月   日
附：法定代表人身份证复印件


附件5
授权委托书

江苏省水利建设工程有限公司：
本人（姓名），系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：   ）为投标人的委托代理人，授权其代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目波形梁护栏采购投标文件和处理投标过程中的事宜。
委托代理人的委托权限还包括：参与谈判、签署文件、协议及合同。
该委托代理人所签署的上述文件及办理的上述投标事宜，投标人均予以承认，其法律后果均由投标人承担。
委托期限：   天。
该代理人无转委托权。


法定代表人（签字）：	投标人：（盖章）
联系电话：	授权日期：


委托代理人：（签字）	联系电话：
附：委托代理人身份证复印件






附件6、投标单位营业执照
投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含波形梁护栏生产、销售相关内容，具备一般纳税人资格。


附件7、资质证明及业绩等相关资料（保证扫描的资料清楚）
（1） 若为生产厂家，须提供近三年内（ 2023 年至今）波形梁护栏合格证书或材质证明书，具备相应的波形梁护栏生产加工能力，生产设备、技术人员满足项目供货需求。
（2） 若为代理商，须提供生产厂家针对本项目的唯一授权代理书，且其代理的生产厂家须满足本条款（1）条的要求。
附件8、投标保证金（汇款凭证）


第三章  波形梁护栏采购合同

波形梁护栏采购合同

                                  合同编号：

买方：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部（以下简称甲方）
[bookmark: _Hlk148377911]卖方：（注意：应填写对方营业执照上注册的全称）             （以下简称乙方）
甲乙双方在客观公正、平等自愿和诚实守信的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购波形梁一事，达成本协议，供双方共同遵守。
[bookmark: _GoBack]一、波形梁护栏供应工程概况
1、工程名称：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装
2、供货期限：北船闸预计从2026年8月1日至2026年8月20日；南船闸预计从2026年10月8日至2026年10月30日供应，具体供货开始和结束期限以项目部根据工期计划提前3天出具的“订货通知单”通知为准。
3、供货地点：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装施工现场。
二、波形梁护栏供应要求
1、甲方向乙方采购的波形梁护栏具体品种、规格、数量及产地如下：
	序号
	名称
	规格型号
	计量单位
	暂定数量
	投标单价(元)
	暂定合价（元）
	备注

	一
	南船闸波形梁护栏工程
	
	
	
	
	

	1
	波形梁B级护栏
	Gr-B-2E
	m
	7000
	
	
	包含材料用量见附表1

	2
	波形梁护栏起、终端头
	见附图
	个
	12
	
	
	

	3
	轮廓标
	附着式，见附图
	个
	300
	
	
	

	二
	北船闸波形梁护栏工程
	
	
	
	
	

	1
	波形梁B级护栏
	Gr-B-2E
	m
	6000
	
	
	包含材料用量见附表1

	2
	波形梁护栏起、终端头
	见附图
	个
	16
	
	
	

	3
	轮廓标
	附着式，见附图
	个
	230
	
	
	

	投标总价（大写）：                    ，小写：￥


附表1  每2mCr-B-2E波形梁护栏主要工程数量表
	名称
	规 格(mm)
	单件重(kg)
	件数(件)
	重量(kg)

	立柱(AL)
	φ114×4.5×2100
	25.51
	1
	25.51

	波形梁板
	2320×310×85×3.0
	24.6
	1
	24.6

	托架
	300×70×4.5
	0.967
	1
	0.967

	连接螺栓A(套)
	M 16×170
	0.322
	1
	0.322

	连接螺栓D(套)
	M 16×30
	0.166
	2
	0.332

	拼接螺栓(套)
	M16×36,45 号钢
	0.198
	8
	1.584


2、上述价格为乙方送货到甲方工地指定地点并卸货后的价格，该价格中已包含（但不限于）货款、专利使用费、包装费、存储费、装车并运送至施工现场并卸货后的全部费用及全过程的安全保险、措施费用、售后服务和若发生安全事故导致的一切损失和赔偿费用，提供税率为13 %的增值税专用发票（税金由乙方承担，包含在材料价格中），乙方不得以任何理由额外索取任何费用。单价为固定含税单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。
3、甲方采购的波形梁护栏数量为暂定数量，实际供货数量以甲方根据项目实际需求通知的数量为准。甲方组织相关人员对进场波形梁护栏的数量、规格、外观质量进行现场验收，同时核查乙方提供的质量证明文件。进场货物数量以双方实际签收合格数量为买方现场入库数量（应扣除装卸及运输过程的破损、变形、外观尺寸及质量不符合规范及图纸中相关规定的数量），最终结算数量应扣除在质量缺陷责任期内发现的不合格产品。。
4、甲方开票信息和乙方收款信息如下：
	甲方开票信息
	乙方收款信息

	甲方： 江苏省水利建设工程有限公司
	乙方：

	纳税人识别号：913200001347535697
	纳税人识别号：

	地址：扬州市广陵产业园
	地址：

	电话：0514-87361764
	电话：

	开户银行：建设银行扬州分行琼花支行
	开户银行：

	银行账号：32001745736050488688
	银行账号：


三、质量与技术要求：
（1）Gr-B-2E型护栏，每块梁板尺寸为2320×310×85×3.0mm，其他辅材按《每2m长波形梁护栏材料数量表》供应，颜色为银灰色。
（2）钢护栏所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，拼接螺栓均采用高强螺栓，其余钢材均采用炭素结构钢Q235。
（3）波形梁B级护栏质量除满足附图设计要求外，还要满足《公路波形梁钢护栏》（JT/ T 281-2007）、《波形梁钢护栏第1部分:两波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2025）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）等规范及标准的要求。
（4）提供波形护栏生产厂家资质资料、出厂合格证、质量保证书、检测报告等质量保证资料，注明批号、数量，包装完整，便于验收。
（5）若供应过程中招标人项目部发现供应商以次充好或弄虚作假的，招标人将全额没收其履约保证金。造成招标人相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
四、包装标准、包装物的提供与回收、运输：
1、包装标准：乙方采用合适的包装方式，防止运输、装卸过程中损坏、变形，包装费用包含在固定单价中。
2、包装物的提供与回收：[无]。
3、运输方式：乙方自行组织运输。
五、波形梁护栏交付
1、甲方在要货前提前3天向乙方提供所需规格、数量等需求计划；乙方需在甲方提供计划日内供货，如乙方未能及时供货，乙方需赔偿甲方损失。波形梁用量高峰时需24小时随时供货，急需货时不到货乙方向甲方每次支付违约金5000元。
2、乙方所供波形梁护栏不能满足甲方施工现场需求时，甲方有权要求退货。如因质量问题或供应商的其他原因，造成的退、换货时，市场波形梁价格上调则按原进货价格不作调整；如换货当期市场价格下调则按进场当期市场价格进行结算。
3、甲方有权对合同中约定的材料数量进行调整。
4、乙方将波形梁护栏送到甲方工地指定地点时，应随车携带该批波形梁护栏的质量证明文件、材质证明书、检验检测报告等相关资料交给甲方。甲方指派专人在工地现场签认，并核对送货签收单所载内容与实际波形梁护栏是否相符，如有异议需当场提出。甲方对质量有异议的可在收货后15个工作日内，以书面形式向乙方提出。如出现质量问题，由乙方负责退场，费用自理，造成的一切损失由乙方承担。
六、波形梁所有权自交货时转移；材料毁损、灭失的风险自本合同约定检验期间届满之日起由甲方承担；经按约定检验，质量不符合本合同约定时，毁损、灭失风险仍然由乙方承担。
七、结算和付款方式
1、结算依据
甲方组织相关人员对进场波形梁的数量、规格、外观质量进行现场验收，同时核查乙方提供的质量证明文件。验收合格的，双方签署验收单。
以甲方指派的     在工地现场签认的波形梁护栏送货签收单数量结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效；如上述指定人员发生变动，甲方将另行书面通知乙方。
2、结算方式
按月结算，乙方在每月10日前与甲方核对上月1日至上月30/31日所供波形梁护栏数量及货款，甲方凭乙方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报甲方分公司    审批后方为有效。
乙方同时承诺：每个结算期内的所有波形护栏数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的波形梁护栏数量真实有效。过程结算单和最终结算单在双方会签后，报甲方分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理结算，该结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报甲方财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。
3、付款方式
本次采购无预付款，甲方在收到乙方提供的与已结算货款等额的增值税专用发票等资料后10个工作日内，支付至已结算货款的90%；支付最后一个月供应结算价的90%前，双方必须办理最终结算且全额收到增值税专用发票，供货方全面且无瑕疵的履行完本合同约定的所有义务；余款10%作为质量保证金，乙方全面且无瑕疵的履行完本合同约定的所有义务后，30天内无息付清。每次支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
八、其他约定事项
1、乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度；由于乙方人员不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。
[bookmark: _Hlk77770211]2、本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。
3、乙方须向甲方单位账户汇入人民币    万元履约保证金（不低于合同价的5%，精确到万元且取整，可以银行转账、现金、银行汇票、银行本票方式缴纳，不接受其他任何方式的担保）后合同生效，乙方在供货全部结束且无瑕疵履行完本合同约定的所有义务后 30 个工作日内无息退还。汇款备注：入海水道二期滨海枢纽波形梁护栏采购履约保证金。履约保证金汇入账户：
银行户名：江苏省水利建设工程有限公司第一工程分公司
开户银行：中国工商银行扬州汶河支行
银行账号：1108020929100220666
九、违约责任
甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。
如果乙方向甲方提供的波形梁不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，在供货期间不履行供货责任时，甲方有权终止本合同的履行，并全额没收乙方履约保证金，同时乙方需赔偿甲方因乙方供货不及时导致的甲方所有损失。
十、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及争议解决方式的，均不得对抗此约定。
十一、合同效力
1、本合同未尽事宜，需经双方协商，并作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同正文为打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议。合同正文中任何非打印的文字或者图形，除非经双方确认同意，不产生约束力。
3、本合同自双方签字盖章且在甲方收到乙方履约保证金后合同生效。本合同一式   份，甲方执三份，乙方执   份具有同等法律效力。签订时间：     年   月   日。
4、乙方签订合同时，须向甲方提供投标文件原件和以下证照复印件（加盖乙方单位公章）：①营业执照、②法人身份证及证明材料、③授权委托书、④经办人身份证。
十二、本合同附件：
（1）甲乙双方营业执照复印件；
（2）甲方与业主签订的主合同中波形梁护栏技术条款；
（3）波形梁护栏采购的招标文件、乙方的投标文件。


甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
联系电话：	联系电话：
联系地址：	联系地址：


淮河入海水道二期滨海枢纽工程                    南北船闸道路波形梁护栏采购招标文件
淮河入海水道二期滨海枢纽工程                   南北船闸道路波形梁护栏采购招标文件
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[image: C:\Users\cnjsw\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\波形梁B级护栏结构图.jpg]波形梁B级护栏结构图如下图（单位：mm）：

[image: C:\Users\cnjsw\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\轮廓标.jpg]轮廓标大样如下图
波形梁B级护栏托架、螺栓、端头图如下
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