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第一章 招标公告

[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Toc13095][bookmark: _Toc374458968][bookmark: _Toc211244988]我公司中标承建了江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程施工为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对该项目使用的聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)采购进行公开招标，欢迎新老客户参加竞标。
一、投标人资格要求
[bookmark: _Toc9530677]本次招标实行资格后审，供应商先根据技术参数报价，待确定中标候选人后，我公司将对中标候选人的资料进行审核，审核的资料包括：1）投标单位法人有效期内的营业执照原件或加盖公章的复印件；2）产品生产厂家卫生许可批件；3）投标人为产品经销商的需要有品牌授权证明；4）近3年内同类聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)供货业绩的合同复印件及验收证明；5）最近一期增值税和企业所得税纳税申报表；6）招标人要求提供的其他资料。本次招标不接受联合体，投标人应在人员、设备、资金等方面具备与本招标项目相应的供货及履约能力
二、招标文件的获取
请有意参加投标的供应商至江苏省水利建设工程有限公司网站（http://www.jswcc.com/）下载本次聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)采购的招标文件。
招标人联系人：彭丽梅（联系电话：18021324753），朱丽（联系电话：13218960628）
项目负责人：刘占彪，联系电话：18961064482
三、投标文件的递交
本次投标采取网上投标方式，投标人于2026年7月31日下午14:30前将投标文件加盖公章后并扫描上传至江苏水建集中采购平台（投标文件以PDF文件加密或压缩文件加密），投标文件每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。投标单位可与彭丽梅18021324753联系获取江苏水建集中采购平台操作手册。
四、投标保证金、开标时间地点
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]1、投标保证金：请各投标人需在2026年7月31日上午10:00前从单位基本账户将投标保证金（人民币）叁拾万元整汇入我公司银行账户，汇款备注：响水县“农村供水清水互通”工程PE管采购投标保证金。其他方式的投标担保一律作无效标处理。未中标单位的投标保证金将在7个工作日内归还（不计利息），中标人的投标保证金凭已签订的合同和履约保证金（具体金额见后附的格式合同相关条款）已到账的银行收款凭证退还。投标保证金汇入账户：
户名：江苏省水利建设工程有限公司
银行：中国建设银行扬州琼花支行
账号：32001745736050488688
2、开标时间及地点：招标人于2026年7月31日下午14:30在江苏省水利建设工程有限公司公司五楼会议室（扬州市长征西路14号）现场开标，届时与投标人联系投标文件压缩包密码。开标时，投标联系人需保证电话畅通并准备好打开投标文件的正确密码，拨打投标联系人2次电话无法接通、提供2次错误开标密码或挂断电话再去找寻正确开标密码的均视同投标人放弃投标，招标人不再需要投标人提供开标密码。
五、供货内容及要求
1、本次聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)招标采购清单如下：
聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)采购清单
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK4]序号
	名称
	材质及规格
	计量单位
	暂定数量
	单价限价（元）

	1
	DN500聚乙烯
	[bookmark: OLE_LINK31]DN500聚乙烯
PE100管(PN1.6Mpa)
	[bookmark: OLE_LINK35]m
	840．17
	580

	2
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK30]DN630聚乙烯
	DN630聚乙烯
PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	676．5
	950

	3
	[bookmark: OLE_LINK33]DN800聚乙烯
	DN800聚乙烯
PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	7075.4
	1500

	4
	[bookmark: OLE_LINK34]DN1000聚乙烯
	DN1000聚乙烯
PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	45.6
	2400


2、投标报价
（1）本次招标单价设投标限价，投标单价高于投标限价的报价将作无效标处理，投标限价是以计量单位计价含13%增值税的单价。
（2）限价及投标报价为送货到工地指定地点的含税价格，均包含（但不限于）：货款、验收、检测、运输、利润、税费等一切费用，并包含货物装车、运输及全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供13%的增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在投标价格中），中标人不得以任何理由额外索取任何费用。
（3）本次采购招标本着“中标锁定单价”的原则，投标单价为固定单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。
（4）本次招标采购的聚乙烯PE100管数量是根据供货期内施工图纸暂定的采购量，实际供货数量有可能会有变化，最终以招标人根据项目实际需求通知的数量为准，最终结算数量以招标人在工地收货现场收到的合格数量为准。投标人若需查看施工现场情况，可自行前往，费用自理。
3、质量技术要求
（1）产品应符合《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018及《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求，不得使用回收料、翻新料，不得有影响结构安全、使用功能及接口连接的质量缺陷，内、外壁光滑、平整，无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷，管节不得有异向弯曲，端口应平整。
（2）供应过程中严格要求聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)质量，如若供应过程中招标人项目部发现供应商以次充好或弄虚作假的，招标人将全额没收其履约保证金，另外向招标人支付壹拾万元的诚信违约金。造成招标人相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
（3）供货到现场需随车提供出厂质量保证书、材料检测合格证明、卫生质保等相关证明材料。
[bookmark: _GoBack]4、供货时间：预计从2026年8月1日至2027年4月30日，具体供货开始和结束期限以项目实际需求为准。
5、送货地点：江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程施工现场（江苏盐城响水县，具体地址由投标人与工程项目部联系确认）。送货时同时提供产品合格证明材料等。
六、结算和付款方式
1、结算依据
聚乙烯PE100管运送到招标人项目施工现场后，项目部会同业主、监理进行检验、验收。验收合格的，双方签署验收单。以招标人指派的人员在工地现场签认送货签收单数量结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效。
[bookmark: _Hlk96449590]2、结算方式
按月结算，供货方在每月10日前与招标人项目部核对上月1日至上月30/31日所供合格聚乙烯PE100管数量及货款，招标人项目部凭供货方开具的13%增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。
中标人同时承诺：本次供货所有聚乙烯PE100管数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的聚乙烯PE100管数量真实有效。结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报招标人公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。
3、付款方式
[bookmark: OLE_LINK46]本次采购签订合同后可支付中标人10%的预付款，中标人必须提供相等金额的预付款担保（必须是招标人认可的银行保函，不接受保险保函或其他形式的担保），中标人放弃预付款可不提供保函担保。招标人在收到供货方提供的与已结算货款等额的增值税专用发票等资料后10个工作日内后，支付至已结算货款的80%（含已付合同价10%的预付款），支付最后一个月供应结算价的80%的款项前，双方必须办理最终结算且全额收到增值税专用发票，供货方全面且无瑕疵的履行完本合同约定的所有义务。
供货结束、工程通过项目完工验收结束后三个月内付至最终结算价97%，余款3%作为质保金，缺陷责任期满一年后无息付清余款。支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
七、招标文件的澄清
对招标文件的任何疑问均可向招标单位联系人电话方式澄清。招标人单方自行澄清的，将以书面形式发出，并构成招标文件的一部分。
八、投标文件的编制
1、投标文件使用的质量、技术等规范应符合国家有关标准。
2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用法定计量单位。
九、投标文件组成
1、投标文件封面（附件1）
2、投标承诺函（附件2）
3、投标报价单（见附件3）
4、投标单位法定代表人身份证明书（见附件4）
5、授权委托书（见附件5）
6、投标人营业执照
7、设备厂家营业执照、资质证书、设备厂盖章的经销商证明资料
8、投标保证金（汇款凭证）
9、近3年内同类聚乙烯PE管供货业绩的合同复印件及验收证明
10、最近一期增值税和企业所得税纳税申报表
11、售后服务承诺书（包括但不限于质保期承诺、应急响应时效）
十、评标方式、标准及方法
本次招标评标标准：在同等条件下（包括但不限于样品质量）以总价格低者优先。
十一、有下列情况之一，视为无效标：
（1）投标书未加盖投标人单位公章的；
（2）投标人的授权委托人不能提供有效的授权委托书的；
（3）逾期上传投标书的；
（4）招标人认为投标报价严重偏离市场行情的；
（5）报价未按要求填报或擅自更改投标文件格式内容的；
（6）投标报价超过招标文件限价的。
十二、特别提示
1、聚乙烯PE100管（PN1.6Mpa）采购拟选择1家供货单位为中标候选人。
2、若2家以上有关联关系(包括：总分公司、母子公司、同一实际控制人的公司、亲属关系的公司或其他可能影响公平公正评标的关系)的投标单位同时投标，则仅以关联关系单位中投标报价最低的为有效标，其他关联关系单位的投标作废标处理。
3、开标后未获得中标通知者，视为未中标，招标单位和未中标单位均不需向对方承担任何民事责任。
4、中标单位在接到中标通知（包括但不限于微信、QQ或手机短信等形式通知并视同书面通知送达）后3个工作日内，提供履约保证金后（履约保证金不低于中标价的5%）到江苏省水利建设工程有限公司江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程项目经理部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。
5、本次招投标遵循投标单位自愿参与原则。一经参加投标，即视为投标单位完全同意招标条件、评标办法等招标文件的内容。
十三、其他
1、招标文件作为聚乙烯PE100管（PN1.6Mpa）采购合同的组成部分。


第二章投标文件附件格式（附件1-8）

附件1（封面格式）


江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程施工



聚乙烯PE100管（PN1.6Mpa)采购


投 标 文 件










[bookmark: OLE_LINK39]投标单位名称：               （盖章）


[bookmark: OLE_LINK40]法定代表人：                 （签章）

投标日期：   年   月   日


附件2
投标承诺函

江苏省水利建设工程有限公司：
在研读贵公司的江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程施工工程聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa）采购招标文件，我方（投标人）完全接受招标文件的要求和买卖合同的全部条款。并致函如下：
1、愿意按照招标文件的一切要求，提供标书所列产品，明细见《投标报价单》。
2、如果我方中标签约，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同义务；如果由于我方自身失误形成的风险和损失均由我方承担。
3、我方再次重申：完全同意投标须知中关于“评标方式、标准、方法及特别提示”等陈述，我方认为贵公司有权单方决定中标者，还认为价格和质量、信誉和服务是中标的重要选择标准；无论贵公司是否选择我方作为中标单位，我方均尊重和认可贵公司的决定。
4、我方投标文件（包括对招标文件承诺的内容、不同意见的偏离说明）在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
5、投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此产生的一切后果。如最终确定我方供货，我方愿意按合同条款签约。
6、我方在此声明：我方与参加本次竞标的其他投标人不存在关联关系。
7、所有有关招投标的函电，请按下列地址联系：


投标单位：	邮编：
法定代表人（或委托代理人）：	地址： 
账户名称：	电话： 
开户银行：	传真：
银行账号：	投标单位（公章）：
 年   月   日


附件3：
投标报价单
江苏省水利建设工程有限公司：
我单位拟向贵公司供应江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程施工所用的聚乙烯PE100管，PN1.6MPA，具体品牌、规格、数量和价格如下：
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]序号
	材料
名称
	材质及规格
	计量单位
	数量
	单价限价(元)
	投标单价(元)
	合价(元)

	1
	DN500聚乙烯
	DN500聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	840.17
	580
	
	

	2
	DN630聚乙烯
	DN630聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	676.5
	950
	
	

	3
	DN800聚乙烯
	DN800聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	7075.4
	1500
	
	

	4
	DN1000聚乙烯
	DN1000聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	45.6
	2400
	
	

	合计大写：
	


1、以上报价为我方送货到贵公司工地指定地点的价格，报价中均包含（但不限于）货款、验收、检测、运输、卸货、利润、税费等一切费用，并包含货物装车、运输及全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供13%的增值税专用发票，我方不以任何理由额外索取任何费用。投标单价为固定单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。
2、我方承诺：1）我方提供的聚乙烯PE100管（PN1.6Mpa)各项技术指标符合GB/T 13663.2-2018、GB/T 17219、图纸设计要求及国家相关行业规定和相关规范要求。供应过程中如有以次充好弄虚作假的现象的贵公司可没收我方履约保证金，同时我方愿意承担壹拾万元诚信违约金。造成贵公司相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），我方自愿赔偿贵公司一切损失，并承担相关责任。2）中标后我方在在供应期和供应量内不调整单价，不调整材差。
3、我方已充分理解并无条件接受贵公司招标文件的所有要求。。
4、一旦我单位中标，我方派专人为贵公司项目部提供及时的服务，包括但不限于供货计划的接收、供货的协调、收货签单的核对、办理结算等。人员费用已考虑在投标报价中。
5、报价表除盖章扫描上传外，另外再上传一份Excel电子表格文件便于核对。
6、其他特别优惠或服务的内容（没有的可不填写，也可另附说明并加盖公章，另附说明的需在本处提示）：

投标人：（盖章）
法定代表人或代理人(签字)：
联系电话：
日  期：     年   月    日

附件4：


法定代表人资格证明书


江苏省水利建设工程有限公司：
（姓名）（身份证号：   ），在  （投标人名称）担任    （职务名称）  职务，系投标人单位的法定代表人。
特此证明。




投标单位：(盖章)
投标单位法定代表人签名：
日    期： 年  月  日
附：法定代表人身份证复印件


附件5
授权委托书

江苏省水利建设工程有限公司：
本人（姓名），系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：   ）为投标人的委托代理人，授权其代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程施工工程聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa）采购投标文件和处理投标过程中的事宜。
委托代理人的委托权限还包括：参与谈判、签署文件、协议及合同。
该委托代理人所签署的上述文件及办理的上述投标事宜，投标人均予承认，其法律后果均由投标人承担。
委托期限：   天。
该代理人无转委托权。

法定代表人（签字）：	投标人：（盖章）
联系电话：	授权日期：


委托代理人：（签字）	联系电话：
附：委托代理人身份证复印件









[bookmark: OLE_LINK41]附件6、投标人营业执照（保证扫描件清晰可见有二维码可扫描查询）

附件7、生产厂家营业执照、资质证书、生产厂商盖章的经销商证明资料（保证扫描件清晰可见有二维码可扫描查询）

附件8、投标保证金（汇款凭证）

附件9、近3年内同类聚乙烯PE管供货业绩的合同复印件及验收证明

附件10、最近一期增值税和企业所得税纳税申报表

附件11、售后服务承诺书（包括但不限于质保期承诺、应急响应时效等）


第三章聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)采购合同
聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)采购合同
合同编号：
买方：江苏省水利建设工程有限公司（以下简称甲方）
[bookmark: _Hlk148377911]卖方：（注意：应填写对方营业执照上注册的全称）（以下简称乙方）
甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购聚乙烯PE100管，PN1.6MPA采购一事，达成本协议，供双方共同遵守。
一、供应工程概况：
1、工程名称：江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程施工
2、供货期限：2026年8月1日至2027年4月30日供应，具体供货开始和结束期限以项目部根据工期出具的通知为准。
3、供货地点：江苏省水利建设工程有限公司江苏省响水县小型引调水“农村供水清水互通”工程施工施工现场。
二、设备供应要求：
1、甲方向乙方采购的聚乙烯PE100管(PN1.6M怕）(生产厂商)为：     ，具体品种、规格、数量如下：
聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)采购清单
	序号
	材料
名称
	材质及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	DN500聚乙烯
	DN500聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	840.17
	
	

	2
	DN630聚乙烯
	DN630聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	676.5
	
	

	3
	DN800聚乙烯
	DN800聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	7075.4
	
	

	4
	DN1000聚乙烯
	DN1000聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)
	m
	45.6
	
	

	合计大写：
	


2、以上价格为乙方送货到甲方工地指定地点的价格，报价中均包含（但不限于）货款、验收、检测、运输、卸货、利润、税费等一切费用，并包含货物装车、运输及全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供13%的增值税专用发票（税金已包含在乙方报价中），乙方不得以任何理由额外索取任何费用。单价为固定综合单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。
3、甲方本次采购的聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)数量是根据供货期内施工图纸暂定的采购量，实际供货数量有可能会有少许调整，以甲方根据项目实际需求通知的数量为准，最终结算数量以甲方在工地收货现场收到的数量为准。
4、甲方开票信息和乙方收款信息如下：
	甲方开票信息
	乙方收款信息

	甲方： 江苏省水利建设工程有限公司
	乙方：

	纳税人识别号：913200001347535697
	纳税人识别号：

	地址：扬州市广陵产业园
	地址： 

	电话：0514-87361764
	电话：

	开户银行：建设银行扬州分行琼花支行
	开户银行： 

	银行账号：32001745736050488688
	银行账号：


三、质量与技术要求：
1、产品应符合《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018及《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求，不得使用回收料、翻新料，不得有影响结构安全、使用功能及接口连接的质量缺陷，内、外壁光滑、平整，无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷，管节不得有异向弯曲，端口应平整。
同时，聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)各项技术参数必须符合国家相关规范及标准要求及施工现场图纸要求，合同签订后有最新标准的，自动执行最新标准。
2、供应过程中严格保证设备质量，如若供应过程中甲方查出供应商以次充好，甲方将没收其履约保证金，同时乙方需甲方支付违约金10万元。造成甲方相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
四、包装标准、包装物的提供与回收、运输：
1、包装标准：符合设计及规范要求。
2、包装物的提供与回收：[无]。
3、运输方式：乙方自行组织运输。
五、合理损耗标准及计算方法：
六、设备交付与验收：
1、甲乙双方签订供货合同后，根据甲方现场施工情况，确认一次或分批次送货。
2、进场聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)需检验合格，如检验不合格乙方承担一切费用和责任。
3、乙方所供聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)不能满足甲方施工现场需求时，甲方有权要求退货。如因质量问题或供应商的其它原因，造成的退、换货时，乙方承担一切损失、费用和责任。若退换货当期聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)市场价格上调则换货仍按合同价结算，若退换货当期聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)市场价格下调则换货按当期市场价格进行结算。
4、甲方有权对合同中约定的材料数量进行调整。
5、乙方将聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)送到甲方工地指定地点时，应随车携带该批相应的出厂质量保证书、材料检测合格证明、卫生质保等相关证明材料交给甲方。甲方指派专人薛松、刘昊在工地现场签认，并核对送货签收单所载内容与实际聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)配件是否相符，如有异议需当场提出。甲方对质量有异议的可在收货后15个工作日内，以书面形式向乙方提出。
6、质量验收：甲方指派专人对所供聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)的外观质量、规格型号及厚度进行验收，如出现外观质量及规格型号及厚度与招标清单不符，甲方有权拒收。如出现质量问题，由乙方负责退场，费用自理。因供货质量问题造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方交付的产品质量、规格型号不符合合同约定时甲方有权拒绝收货，由此导致聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)交付延迟，乙方承担违约责任。
七、所有权转移
聚乙烯PE100管，PN1.6Mpa所有权自交货时转移；材料毁损、灭失的风险自本合同约定检验期间届满之日起由甲方承担；经按约定检验，质量不符合本合同约定时，毁损、灭失风险仍然由乙方承担。
八、结算和付款方式
1、结算依据
聚乙烯PE100管运送到甲方项目施工现场后，项目部会同业主、监理进行检验、验收。验收合格的，双方签署验收单。以甲方指派专人 薛松、刘昊 在工地现场签认的合格聚乙烯PE100管数量结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效。
2、结算方式
按月结算，乙方在每月10日前与甲方核对上月1日至上月30/31日所供合格聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)数量及货款，甲方凭乙方开具的13%增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报甲方项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。
中标人同时承诺：本次供货所有聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)数量真实有效。结算单在双方会签后，报甲方项目所属分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报甲方财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。
3、付款方式
本次采购签订合同后，甲方支付合同价10%的预付款，乙方必须提供相等金额的预付款担保（必须是甲方认可的银行保函，不接受保险保函或其他形式的担保），乙方放弃预付款可不提供保函担保。甲方在收到乙方提供的与已结算货款等额的增值税专用发票等资料后10个工作日内后，支付至已结算货款的80%（含已付合同价10%的预付款），支付最后一个月供应结算价的80%的款项前，双方必须办理最终结算且全额开具增值税专用发票，乙方需全面且无瑕疵的履行完本合同约定的所有义务。
供货结束、工程通过项目完工验收结束后三个月内付至最终结算价97%，余款3%作为质保金，缺陷责任期满一年后无息付清余款。支付款项前，乙方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
九、其他约定事项：
1、乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度；由于乙方人员不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。
[bookmark: _Hlk77770211]2、本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表共同协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。
3、签订合同前乙方需向甲方单位账户汇入人民币    万元整履约保证金（不低于合同价的5%且取整，可以银行转账、现金、银行汇票、银行本票，不接受其他任何方式），乙方在供货全部结束且无瑕疵履行完本合同约定的所有义务后 30 个工作日内无息退还。履约保证金汇入以下银行账户：
户名：江苏省水利建设工程有限公司
银行：中国建设银行扬州琼花支行
账号：32001745736050488688
十、违约责任
甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。
如果乙方向甲方提供的聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，供货期间不履行供货责任时，甲方有权终止本合同的履行，并全额没收乙方履约保证金，同时乙方需赔偿甲方应乙方供货不及时导致的甲方所有损失。
十一、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
十二、本合同自双方代表签字并加盖公章，且甲方收到乙方汇入的履约保证金和提供生产厂商盖章的经销商证明资料后合同生效。本合同一式   份，甲方执   份，乙方执  份具有同等法律效力。签订时间：     年     月     日
十三、本合同附件：
（1）甲乙双方营业执照复印件；
（2）甲方与业主签订的主合同中设备技术条款；
（3）聚乙烯PE100管(PN1.6Mpa)的招标文件、乙方的投标文件。


甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
联系电话：	联系电话：
联系地址：	联系地址：
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